




ESP-01

Board: Generic ESP Module

Upload Speed: 11520

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



const char\* ssid = "CLARO\_608A";

const char\* password = "d2dACCDF";

WiFiServer server(80);

String header;

String ledState = "off";

const int led = 23; // GPIO 23

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(led, OUTPUT);

digitalWrite(led, LOW);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL\_CONNECTED) {

delay(500);

}

Serial.println("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

server.begin();

}