|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Aunque en internet tutorials dicen que es de 12 V la que me vino en las spec dice 200 V AC | 12 V DC, pero verifique el amperaje necesario al conectarlo si funciona  Con 4 baterias planas, al conectarlo el voltaje si iba a cero o bajaba, se tuvo que usar bateria de 12V y 7 Amp  12 x 7 = 84 Watts, si dice que es con 80 watts entonces con 7 amp se logra |